
# 簡易說明

1. Open script run page: **先將 DEVICE OPEN (請設好INTERFACE 再按”Open”)**



1. RD Mode Page:



1. script 說明:

example:

//for --loop for i=start\_value:step:end\_value **說明:// 此行定義是註解**

for i=0:1:5 **說明:for – loop begin for i=x:y:x i:變數名稱 x:begin y:step z:end (X,Y,X 為Decimal)**

for J=0:1:3

ow 002e 5678 **說明: write modem register x y , ( x 為address HEX ,y 為 value HEX )**

iw 002e **說明: read modem register x address ,( x為address HEX)**

orf 0002 abab **說明: write rf register x y,( x 為address HEX ,y 為 value HEX )**

irf 0002 **說明: read rf register x address ,( x為address HEX)**

end **說明:for – loop end 必須成對**

sleep 1000  **說明: wait x , 後面不可有任何文字 (X 為Decimal , 單位msec)**

end **說明:for – loop end 必須成對**

1. **REPORT :**

**CSV FILE:**

